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杭州余杭利达五金厂华宁路分厂新建项目                                                 环境影响报告表


[bookmark: _Toc466531711]1 建设项目基本情况
	项目名称
	杭州余杭利达五金厂华宁路分厂新建项目

	建设单位
	杭州余杭利达五金厂华宁路分厂

	法人代表
	俞力强
	联系人
	沈桂林

	通讯地址
	杭州市余杭区杭州余杭经济开发区华宁路163号

	联系电话
	13588325800
	传真
	---
	邮政编码
	311100

	建设地点
	杭州市余杭区杭州余杭经济开发区华宁路163号1#、2#

	立项审批部门
	---
	批准文号
	---

	建设性质
	新建■新建□技改□
	行业类别
及代码
	C3311金属制造业

	占地面积(m2)
	15082.74
	绿化面积(m2)
	---

	总投资(万元)
	100
	其中：环保投资(万元)
	8
	环保投资占
总投资比例
	8％

	评价经费(万元)
	1
	预期投产日期
	

	[bookmark: _Toc157220236]工程内容及规模
[bookmark: _Toc241908566]1.1项目由来
杭州余杭利达五金厂华宁路分厂成立于2016年10月19日，地址位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#，主要经营范围为小五金加工、塑料制品生产，企业租用杭州余杭利达五金厂位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号的闲置厂房，共租借建筑面积为15082.74m2，1#厂房（2F）建筑面积10055.16m2，2#厂房（1F）建筑面积5027.58m2。项目投产后预计年产70万只面板、150万只底盘、330万只接水盘、150万只风道叶轮、1200万只其他五金零件。本项目现仅生产五金制品，本环评仅报批五金制品，故本环评对塑料制品生产不做分析，若企业涉及到塑料制品生产，需重新报批。
为科学、客观地评价项目建设对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目类别为I金属制品中的“53金属制品加工制造中的其他，不涉有电镀或喷漆工艺”。因此环评类别确定为报告表。为此杭州余杭利达五金厂华宁路分厂委托浙江东天虹环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，对该项目进行实地踏勘，对周围环境进行了调查，对项目生产工艺和可能产生的污染物情况进行了认真的分析，根据国家、省市的有关环保法规及浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版），编写了本项目环境影响报告表。
1.2评价依据
1.2.1国家法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015.1.1施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7修订，2016.9.1施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》（主席令第87号，2008.6.1施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法（修正）》（主席令第31号，2016.1.1施行）；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（主席令第77号，1997.3.1施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；
（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012.7.1施行）；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998.11.29施行）；
（9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发展改革委员令2013第21号令，2013.5.1）；
（10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.6.1起施行）；
（11）《国家危险废物名录（2016）》（环保部令第39号，2016.8.1起施行）。
1.2.2地方法律、法规
（1）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大，2016.7.1施行）；
（2）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）；
（3）《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（省人大常务会公告第11号，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通，2013.12.19）；
（4）《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014年修正）》（浙江省人民政府令321号，2014.3.13施行）；
（5）浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（浙江省环境保护厅浙环发[2014]26号，2014.4.30印发）；
（6）《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号，2012年2月24日）；
（7）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2014]86号，2014年7月10日）；
（8）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号，2012年12月28日）；
（9）《杭州市2013年产业发展导向目录与空间布局指引》（杭政办函[2013]50号，2013年4月2日）；
（10）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）；
（11）《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）；
（12）《关于进一步加强建设项目环境保护“三同时”管理的意见》（浙江省环保厅浙环发[2013]14号）；
（13）浙江省环境保护厅《关于印发《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知》（浙环发[2016]46号）。
1.2.3技术规范
（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）；
（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；
（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；
（5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修改版）》，浙江省环保局2005.4；
（6）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环保厅（2015）；
（7）《杭州市余杭区环境功能区划》（合并稿）。
1.2.4其他依据
（1） 申请报告；
（2） 营业执照；
（3） 法人身份证；
（4） 租赁合同；
（5） 房产证；
（6） 土地证；
（7） 污水接管工程验收情况表；
（8） 空气、水质监测报告；
（9） 外协协议合同
（10）建设项目环境影响评价合同书。
1.3生产规模
本项目建筑面15082.74m2，经营范围为小五金加工、塑料制品生产。本项目投产后年产70万只面板、150万只底盘、330万只接水盘、150万只风道叶轮、1200万只其他五金零件。本项目产品方案情况详见表1-1。
表1-1主要产品方案
	序号
	名称
	年产量

	1
	面板
	70万只

	2
	底盘
	150万只

	3
	接水盘
	330万只

	4
	风道叶轮
	150万只

	5
	其他
	1200万只


1.4厂房平面布局
本项目地址位于杭州市余杭区杭州余杭经济开发区华宁路163号，利用租借厂房进行生产，共计两幢，其中1#厂房共两层,建筑面积10055.16m2，一层主要为办公区域、模具维修车间、食堂、仓库、临时堆放区、检验区、生产车间，二层为办公区域、仓库、生产车间；2#厂房共一层,建筑面积5027.58m2，主要为生产车间、检验车间、半成品暂存区、模具暂存区。
总计建筑面积15082.74m2。项目总平面布置详见附图5。
1.5主要原辅材料消耗
[bookmark: _Toc227573499][bookmark: _Toc227573500]项目主要生产原材料和年耗量详见表1-2。
表1-2主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	总用量

	1
	铁皮
	18t/a

	2
	镀锌板
	531t/a

	3
	不锈钢板
	1558t/a

	4
	平板
	365t/a

	5
	模具钢
	498t/a

	6
	冷板
	13000t/a

	7
	砂轮片
	30片/a

	8
	机械润滑油
	1.7t/a


1.6主要设备清单
项目主要生产设备一览表1-3。
表1-3项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	设备参数
	型号

	1
	
油压机

	1
	100T
	YW106A-3600

	2
	
	2
	200T
	HJS32-200

	3
	
	10
	315T
	YA32-315F

	4
	
	2
	500T
	YF27-500

	5
	高速自动冲床
	1
	25T
	JD23-25

	6
	
	1
	35T
	CP-35

	7
	
	1
	80T
	CP-80

	8
	冲床
	10
	100TC
	J23-100

	9
	
	13
	36T
	JD23-63

	10
	
	21
	40T
	JB23-40

	11
	
	18
	25T
	JD23-25

	12
	
	3
	16
	J23-16

	13
	
	1
	10T
	J23-10

	14
	
	5
	6.3T
	J23-6.3

	15
	激光打标机
	5
	/
	YAG-M50

	16
	点焊机
	15
	/
	DN-16

	17
	动平衡
	2
	/
	HLD-16

	18
	攻丝机
	5
	/
	SWJ-12

	19
	车床
	3
	/
	CA6150G

	20
	剪板机
	1
	/
	Q11A-4X2000

	21
	磨床
	1
	/
	M7140H

	22
	摇臂钻
	1
	/
	Z3732X8

	23
	台钻
	1
	/
	ZXJ7016

	24
	砂轮机
	1
	/
	S3ST-KW-250

	25
	投料机
	1
	/
	NCF-300

	26
	
	2
	/
	MT200


1.7公用工程
[bookmark: _Toc227573514]（1）给水
项目用水由当地市政供水管网供应，水源为自来水。
（2）供电
用电由当地变电所供电。
[bookmark: _Toc44054072][bookmark: _Toc30669137]（3）排水
本项目废水主要为生活污水与食堂含油废水。项目所在地已纳入开发区市政污水管网。生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后同其他污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
1.8劳动定员
[bookmark: _Toc227573522]企业劳动定员120人。实行单班制生产，工作时间：7:30-17:30（工作时间8小时，中午11:30-13:30为用餐及午休时间），全年工作330天，设有食堂，不提供住宿。
1.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#，租用杭州余杭利达五金厂的现有空置用房作为生产用房，属于现有建筑，且项目属于新建项目，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

























[bookmark: _Toc186017759][bookmark: _Toc157220238][bookmark: _Toc156031796][bookmark: _Toc466531712]2 建设项目所在地自然环境社会环境简况
	[bookmark: _Toc156031798][bookmark: _Toc213230881][bookmark: _Toc155254249][bookmark: _Toc156031797][bookmark: _Toc157220239][bookmark: _Toc127585702]2.1地理位置
杭州余杭利达五金厂华宁路分厂位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#。项目所在建筑共二幢，其中1#厂房1层；2#厂房2层。项目所在地西侧200m范围内有敏感点（董家坝），规模约30户。项目所在建筑周边环境概况：
东侧：空地（二类工业用地/一类工业用地）
东北侧：广德国际投资远动品有限公司；
南侧：紧领道圣路、杭州超友无纺布有限公司、豪爵涂层有限公司；
西侧：董家坝农居点（距本项目最近距离200m）；
西南侧：杭州东华链条集团有限公司；
北侧：空地。
本项目地理位置见附图1，周边环境示意图见附图2，周围环境照片见附图11。
[bookmark: _Toc241908570]2.2自然环境简况
2.2.1地质地貌和土壤
余杭地处杭嘉湖平原与浙西丘陵山地的过度地带。地势由西北向东南倾斜，西北为山地丘陵区，属天目山的余脉，海拔500米以上的山峰大部分都分布于此；东部为堆积平原，地势低平，塘漾棋布，属著名的杭嘉湖水网平原，平均海拔2-3米；东南部为滩涂平原，其间孤丘兀立，地势略转向高原，海拔为5-7米。
根据勘探资料表明，余杭地层属于扬子江南过渡区地层，以第四系分布面积最为广泛，约占全市陆地面积的2/3以上。岩浆岩分为侵入岩和火山岩两种。侵入岩露出面积约为65.68km2，有花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、石英正长岩等14个岩体。火山岩集中分布于彭公至良渚一带，发育于中生界，分布层以上株罗统黄尖祖为主。地貌可分中山、低丘、河谷平原、水网平原、滩涂平原等，其中平原面积占全市总面积的61.48%。
2.2.2气候特征
余杭区属杭州市，处于北亚热带南缘季风气候区，冬夏长，春秋短，日照较多，雨量充沛，温暖湿润，冷空气易进难出，灾害性天气较多，光、温、水地域性差异明显。春夏季雨热同步，秋冬季光温互补。季风交替规律显著，季节变化明显，形成春季多雨，秋季气爽，冬季干冷的气候特点。全年气温以七月最热，月平均气温28.5℃，一月最冷，月平均气温3.5℃，年极端最高气温为40.7℃（瞬间值），年极端最低气温-14.9℃（瞬时值）年平均气温16℃。常年11月下旬初霜，3月中旬终霜，平均降雨量1150-1550毫米之间，年降水日为130-145天，降水地域差异明显，山地多于平原，总的趋势是由东部向西部递增。降水量年际变化较大，降水季节分布不均。据近几年当地气象资料统计，基本气象要素如下：
	多年平均气温
	16.2
	℃

	平均最热月气温
	28.5
	℃

	平均最冷月气温
	3.9
	℃

	平均年降水量
	1412.0
	mm

	6月份平均最大降水量
	193.3
	mm

	12月份平均最小降水量
	47.1
	mm

	年平均蒸发量
	1293.3
	mm

	年平均相对湿度
	79.0
	%

	年平均日照时数
	1867.4
	小时

	年平均风速
	2.2
	m/s

	全年地面主导风向
	NNW
	


杭州市区域上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率:7时为35%，19时为17%，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150米，厚薄相差50～100m，年平均强度分别为0.75℃/100m和0.57℃/100m，均以冬季为最强。
2.2.3水文特征
建设项目周围的河流为上塘河，上塘河位于杭州市区东北，源自施家桥，从杭州城区丁桥镇进入余杭境内，穿越星桥镇、临平镇，至施家堰进入海宁，经海宁盐官镇进入钱塘江。全长48公里。河面宽30-50米，最宽处70米，流域面积245平方公里。上塘河干流连接众多支流，相互沟通。互相贯通的支流有杭笕港、颜家漾、杨家村河等。
2.2.4土壤、植被
余杭地质构造复杂，岩浆活动强烈，全区土壤种类有红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土等五个土类、12个亚类、39个土属、79个土种，土壤总面积达102370公顷。
余杭区境内地貌类型分布，加之亚热带季风性气候调节，为各种植物生长和动物繁衍提供了良好的自然环境。森林覆盖率为37.76%。自然植被为常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混叫林、针阔叶混交林、针叶林、竹林、灌草6个类型。
2.3余杭经济开发区规划环评概况
根据调查，《杭州余杭经济技术开发区(浙江省余杭高新产业园区)总体规划修编方案(2007-2020)环境影响报告书》于2011年6月3日通过审查。其主要结论如下。
（1）引进企业的入区条件
①引进企业应符合国家和地方产业政策要求，主要产业政策包括：《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年调整)》、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录(2010年本)》以及《杭州市2014年产业发展导向目录》。
②产业导向：建议重点引进企业行业类别：高新技术产业、健康产业、绿色产业、通信电子、装备制造业、纺织服装业(不含印染加工)，对于污染较轻的生物医药、新材料等高科技工业也可适度引进；不得再引进化工石化、印染、造纸、电镀、水泥及其他废水和废气排放量较大以及重金属污染较严重的企业。
③关于资源环境利用效率、总量和入区门槛应符合相应要求。
（2）关于发展产业的建议
结合开发区开发现状和规划方案，开发区是以“4+1”的工业产业结构(健康产业、绿色产业、通信电子、装备制造业、纺织服装业)，产业链还不够完善，产业档次还不够高，建议适度引进高科技企业，逐步把开发区建设成国内乃至世界先进制造业基地。
其中健康产业：重点发展医药、医疗器械、健康食品。其中医药以生物制药为主；医疗器械以医疗诊断及治疗设备、人工器官及植入器械、机械治疗及病房护理设备为主；健康食品以抗疲劳、降血脂、增强免疫力及营养素补充类产品为主。
绿色产业：重点发展新能源、新材料、污染处理设备。其中新能源以整机零部件为主；新材料以生物医用材料、电子信息材料、新型建筑材料为主；污染处理设备以发展环保设备产业为主。
装备制造业：重点发展电工电器、机械基础件、仪器仪表、流体机械。其中电工电器以输配电设备为主；仪器仪表以生产过程控制仪表及系统为主；流体机械以气体、液体分离及纯净设备为主。
通信电子业：重点发展电子元器件制造。主要以集成电路、光电子器件和印刷电路板为发展重点，包括液晶面板、半导体照明器件、刚性板及高密度烧结板等。
纺织服装业：主要以提升现有产业能力为主，在服装领域重点发展中高端品牌女装，纺织领域着重淘汰落后产能，通过淘汰、整合、技术改造等措施提升现有印染企业的技术水平和清洁生产水平。
本项目现生产产品行业类别金属制造业 /C33，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》、《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012年本)》等国家和地方产业政策要求；不属于化工石化、印染、造纸、电镀、水泥及其他废水和废气排放量较大以及重金属污染较严重的企业。综上，本项目建设符合杭州余杭经济技术开发区引进企业的入区条件，符合《杭州余杭经济技术开发区(浙江省余杭高新产业园区)总体规划修编方案(2007-2020)环境影响报告书》的主要结论。
2.4杭州市余杭区环境功能区规划
根据《杭州市余杭区环境功能区划》，本项目建设地址处于“杭州余杭经济技术开发区环境重点准入区（0110-VI-0-1）”，类型：环境重点准入区，环境功能综合指数：高。
（1）地理信息
该区域面积区域23.47平方公里，规划范围东到余杭海宁界，南至宁桥大道、运溪路、北沙东路，西邻塘栖镇界、禾丰港，北至京杭大运河。
（2）主导功能及目标
主导环境功能：保障健康安全的工业生产环境，防范工业生产环境风险
环境质量目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求，地下水环境质量达Ⅲ类以上标准；环境空气质量达到二级标准；声环境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相关评价标准。
生态保护目标：河漾功能保持，绿地覆盖率达到要求。
[bookmark: _Toc466531713][bookmark: _Toc465927612]（3）管控措施
在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，实行环境重点准入管理。
严格按照区域环境承载能力，逐步提高区域产业准入条件。控制区域排污总量和三类工业项目数量，禁止某些行业三类工业项目进入。
加强土壤和地下水污染预防。
严格控制工业用水，新建项目实行节水“三同时”制度。
合理规划居住与工业区布局，限定三类工业空间布局范围，在居住和工业园、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等防护隔离带，保护人居环境安全。
最大限度保留区内林地、湿地、河漾等原有自然生态系统，逐渐修复现有的河漾湿地系统功能，保护好河湖湿地生境；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
加强对大运河（杭州塘段）遗产区和缓冲区的保护。
（4）负面清单
禁止新建、新建石化、化工、原料药（创新药除外）、造纸、电镀、农药等产业的三类工业项目，禁止新建印染等产业的三类工业项目。
为防范对周边环境敏感地区的影响，控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入。
禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。
禁止畜禽养殖。
禁止任何建设项目阻断自然河道。
禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造。建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
本项目主要从小五金加工生产，属于金属制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关文件要求。
[bookmark: _Toc466531714][bookmark: _Toc465927613]管控措施：在满足环境质量目标和总量控制要求的前提下，控制区域排污总量和三类工业项目数量，禁止某些行业三类工业项目进入；加强土壤和地下水污染预防；严格控制工业用水，新建项目实行节水“三同时”制度。本项目属于二类工业项目，项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，符合管控措施。
负面清单判定：详见表2-1。
[bookmark: _Toc466531715]项目负面清单判定表2-1
	负面清单
	企业现状
	符合与否

	禁止新建、新建石化、化工、原料药（创新药除外）、造纸、电镀、农药等产业的三类工业项目，禁止新建印染等产业的三类工业项目
	本项目属于二类工业项目，不属于三类工业，为金属制造业，不属于石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业
	符合

	为防范对周边环境敏感地区的影响，控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入
	本项目不产生恶臭、有机废气、重金属
	符合

	禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的二、三类工业项目
	项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，仅产生少量废气，对周围环境不产生影响，不增加污染物排放总量
	符合


故本项目符合环境功能区划。
2.5七格污水处理厂
杭州市七格污水处理厂位于市区至下沙经济技术开发区迎宾路南侧，下沙七格村内，离开发区约1.0km，南紧贴钱塘江江堤。七格污水处理厂处理设计总规模为120万m3/d，服务范围为杭州市第三污水系统、四堡污水系统、临平污水系统和下沙的部分污水。一期工程和二期工程均已投入运行，实际建成规模分别为40万m3/d和20万m3/d。三期工程建设规模为60万m3/d，于2012年6月启用。七格污水处理厂污水处理工艺采用A/A/O工艺，最终纳入钱塘江下沙段。第三污水系统是解决运河污染的主要工程，下沙污水系统主要解决下沙城的污水。七格污水厂采用二级生物处理，处理后的污水排入钱塘江；2016年7月七格污水处理厂一、二、三期改造工程全部完工并投入运行，出水水质由原来的一级B排放标准提高到一级A排放标准，达到现行国家污水处理厂尾水排放的最高标准。
七格污水处理厂三期工程处理规模为60万t/d，污水处理采用A/A/O法，污泥采用脱水外运处置法。工程用地430亩，工程总投资约18.95亿元人民币，包括厂外配套管网工程、污水处理工程、排江管工程三部分，其中，厂区部分投资11亿元。污水处理服务范围为除七格污水处理厂一、二期工程服务范围以外的杭州全市范围内收集输送来的污水。本项目废水主要为生活污水与食堂含油废水。项目所在地已纳入开发区市政污水管网。生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后同其他污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。



[bookmark: _Toc156031807][bookmark: _Toc157220241][bookmark: _Toc186017760][bookmark: _Toc466531716]3 环境质量现状
	[bookmark: _Toc156031808][bookmark: _Toc157220242]3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题
[bookmark: _Toc156031809][bookmark: _Toc155254260][bookmark: _Toc156031810][bookmark: _Toc155254261]3.1.1大气环境质量现状
为了解本项目所在区域的环境质量现状，本环评引用由杭州市余杭区环境监测站提供的2016年10月13日～2016年10月19日连续7天对临平环境空气质量的监测数据，见表3-1。
表3-1  环境空气质量监测结果  单位：mg/m3
	地点
	监测日期
	PM2.5
	PM10
	SO2
	NO2
	O3
	CO

	余杭气站
	2016.10.13
	0.046
	0.081
	0.027
	0.053
	0.041
	0.908

	
	2016.10.14
	0.037
	0.067
	0.020
	0.066
	0.022
	1.447

	
	2016.10.15
	0.040
	0.068
	0.014
	0.063
	0.020
	1.472

	
	2016.10.16
	0.052
	0.086
	0.016
	0.046
	0.044
	1.435

	
	2016.10.17
	0.057
	0.095
	0.025
	0.048
	0.035
	1.435

	
	2016.10.18
	0.036
	0.067
	0.016
	0.046
	0.062
	0.662

	
	2016.10.19
	0.026
	0.044
	0.006
	0.035
	0.064
	0.485

	标准限值（日平均）
	0.075
	0.15
	0.15
	0.08
	0.16※
	4

	比标值
	0.026～0.057
	0.044～0.095
	0.006～0.027
	0.035～0.066
	0.020～0.064
	0.485～1.472

	评价结果
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：臭氧为日最大8小时平均。
根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
3.1.2地表水环境质量现状
本项目附近自然水体为亭趾港（螺蛳桥-博陆），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），水环境功能区编号为330110FM220105000250，该段属于亭趾港余杭农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本评价采用余杭区环境监测站提供的2016年9月10日对亭趾港金锁桥断面的现场监测数据进行分析评价，具体数据见表3-2。
表3-2亭趾港金锁桥断面水质监测结果单位：pH值除外为mg/L
	监测因子样品编号
	pH值
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	氨氮
	总磷
	水温

	亭趾港金锁桥
	2016年9月10日
	7.49
	3.07
	6.52
	2.27
	0.083
	26.4

	
	V类标准值
	6～9
	≥2
	≤15
	≤2.0
	≤0.4
	--

	
	比标值
	0.25
	0.82
	0.43
	1.14
	0.21
	--

	
	达标与否
	达标
	达标
	达标
	超标
	达标
	--


由监测结果可知，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的单因子评价方法，分析评价结果显示亭趾港金锁桥断面的水质监测数据，除氨氮指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，其余指标均能达到标准。水质现状为劣V类水质。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解。
3.1.3声环境质量现状
为了解项目所在地声环境质量现状，本项目于2016年8月12日在本项目厂界及敏感点设置5个环境噪声监测点进行监测(噪声监测点分布见附图2)。
声环境监测仪器采用AWA6228型多功能声级计。监测结果具体见表3-3。
表3-3 声环境现状监测数据表(dB)
	测点编号
	测点位置
	日期
	昼间

	
	
	
	主要声源
	测量时间
	等效声级dB(A)
	标准值
	达标与否

	1#
	东厂界
	2016.8.12
	自然噪声
	14:00-14:20
	62.5
	昼间≤65dB（A）
	达标

	2#
	南厂界
	
	自然噪声
	14:20-14:40
	60.1
	
	达标

	3#
	西厂界
	
	自然噪声
	14:40-15:00
	58.0
	
	达标

	4#
	北厂界
	
	自然噪声
	15:00-15:20
	60.0
	
	达标

	5#
	董家坝
	
	自然噪声
	15:40-16:00
	53.6
	昼间≤60dB（A）
	达标


监测结果表明：本项目所在东、南、西、北厂界昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，董家坝能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
根据调查，本项目周围主要保护目标见表3-4。
表3-4 主要环境保护敏感对象情况
	环境要素
	名称
	距离
	方位
	规模
	保护级别

	环境空气
	董家坝（农居点）
	200m
	西
	30户
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级

	
	项目所在地
	

	地表水环境
	亭趾港
	1.6km
	西
	--
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类

	声环境
	董家坝（农居点）
	200m
	西
	30户
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类

	
	东、南、西、北侧厂界
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类
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[bookmark: _Toc466531717]4 评价适用标准
	环境质量标准
	[bookmark: _Toc155254266][bookmark: _Toc156031815]1.大气环境
根据当地环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。
[bookmark: _Toc155254267][bookmark: _Toc156031816]功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。有关污染因子的标准限值详见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准
	污染物
	二级标准

	SO2
	年平均
	60μg/m3

	
	24小时平均
	150μg/m3

	
	1小时平均
	500μg/m3

	NO2
	年平均
	40μg/m3

	
	24小时平均
	80μg/m3

	
	1小时平均
	200μg/m3

	CO
	24小时平均
	4mg/m3

	
	1小时平均
	10mg/m3

	O3
	日最大8小时平均
	160μg/m3

	
	1小时平均
	200μg/m3

	PM2.5
	年平均
	35μg/m3

	
	24小时平均
	75μg/m3

	PM10
	年平均
	70μg/m3

	
	24小时平均
	150μg/m3


2.声环境
项目所在地声环境属于3类声环境功能区。项目东、南、西、北侧执行《声环境质量标准》表1的3类标准；项目敏感点（西侧董家坝）参照执行《声环境质量标准》表1的2类标准。
具体指标见表4-2。
表4-2  声环境质量标准(单位：dB（A）)
	时段
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55



3. 地表水环境
项目附近地表水体为亭趾港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），水环境功能区编号为330110FM220105000250，该段属于亭趾港余杭农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。亭趾港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，具体见表4-3。
表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：除pH外均为mg/L
	项目
	pH
	溶解氧
	CODMn
	氨氮
	总磷

	V类标准值
	6～9
	≥2
	≤15
	≤2.0
	≤0.4




	污染物排放标准
	1.废水
本本项目废水主要为生活污水与食堂含油废水。项目所在地已纳入开发区市政污水管网。生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后同其他污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准详见表4-4和表4-5。
表4-4《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：除pH 外mg/L
	项目
	pH
	COD
	SS
	NH3-N*

	三级标准
	6-9
	≤500
	≤400
	≤35


注：*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准。
表4-5《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）
以上单位除pH外均为mg/L
	污染物
	pH
	SS
	BOD5
	CODcr
	NH3-N

	一级A标准
	6～9
	10
	10
	50
	5（8）


[bookmark: _Toc433957996][bookmark: _Toc435107465][bookmark: _Toc427658953][bookmark: _Toc465927616][bookmark: _Toc466531718]注：NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2.噪声
项目东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；
表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)
	时段
厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


3.废气
厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。
表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
	规模
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


表4-8饮食业单位的规模划分
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应灶头总功率(108J/h)
	≥1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	对应排气罩灶面总投影面(m2)
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6


4.固废
项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。

	总量控制指标
	1.总量控制原则
根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42号)，“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实行排放总量控制计划管理。
根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N。
2.总量控制建议值
结合“十二五”总量控制规划和浙环发[2012]10号文件和《余杭区新、改、新建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N按废水排放量乘以排放浓度计算。废水排放量以环评分析预测的废水排放量为准，纳管排放的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算；直排环境的排污单位CODCr和NH3-N浓度分别按100mg/L、15mg/L计算，有行业标准的，按照相应行业标准计算。
根据工程分析结果可知：
项目污染物理论计算值为：CODCr0.084t/a（50mg/L），NH3-N0.008t/a（5mg/L)。
项目污染物实际排放值为：CODCr0.059t/a(35mg/L)，NH3-N0.004t/a(2.5mg/L)。
3、总量控制实施方案
根据<关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知>（浙环发[2012]10号）“新建、改建、新建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减”，由于新建项目废水为员工生活污水，无生产废水，因此无需区域替代削减。
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	5.1.1工艺流程及产污环节
（1）叶轮工艺流程
 (
次品
) (
噪声、固废
)
  1、中片：

 (
来料检验
) (
落料
) (
切边
) (
冲长腰孔
) (
仓库储存
) (
检验
)


 (
图
5-1 
中片工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2落料：把板材冲压出所需外轮廓坯料；3切边：切出所需零件边缘；4冲长腰孔：在零件所需位置用机械冲出长腰孔；5检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。6仓库储存：合格产品放入仓库储存。
2、上轮圈、下轮圈：
 (
冲多孔
) (
仓库储存
) (
检验
) (
来料检验
) (
落料
)


 (
噪声、固废
) (
次品
)


 (
图
5-2
上轮圈、下轮圈工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2落料：把板材冲压出所需外轮廓坯料；3冲多孔：在零件所需位置用机械冲出多孔；4检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。5仓库储存：合格产品放入仓库储存。
 (
固废、噪声
) (
次品
) (
检验
)   3、叶片

 (
来料检验
) (
下料
+
成型
) (
冲多孔
) (
仓库储存
)

 (
图
5-3
叶片工艺流程及产污环节
)

工艺说明：来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料+成型：将板材加工叶片外形；3在零件所需位置冲多孔；4检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。

4、  (
噪声
) (
毛坯检验
) (
车床滚整
) (
铆叶架
) (
打平
) (
电泳
) (
成品检验
) (
测动平衡
) (
噪声
) (
外协
)叶轮组合

 (
合格
)
 (
插片
)


 (
不合格
)
 (
仓库储存
)


 (
图
5-4
叶轮组合生产工艺流程及产污环节
) (
次品
)

工艺说明：1插片：将叶片插入上轮圈、下轮圈、中片中；2、车床滚整：通过车床将叶轮组合整平；3铆叶架：将叶轮组合加固；4打平：通过人工，将叶轮组合二次整平；5毛培检验：检验均为人工检验，不合格产品重新组合；5电泳：已签外协；6成品检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司；7测动平衡：测试叶轮组合的动平衡，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
（2）  (
噪声、固废
)底盘工艺流程

 (
翻孔
) (
冲边孔
) (
冲孔
) (
切边
) (
拉伸
)
 (
来料检验
) (
翻槽
)


 (
噪声
)


 (
仓库储存
) (
入库检验
) (
毛坯入库检验
) (
喷塑
)

 (
外协
)
 (
次品
)

 (
图
5-5 
底盘工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2拉伸：将材料拉伸出所需外轮廓坯料；3切边:把成形零件的边缘修切整齐；4冲孔：在所需位置冲出所需孔洞；5翻孔：用于将孔边缘翻成竖立边。是翻边的一种；6冲边孔：冲出边上冲孔；7翻槽；将不锈钢板翻成竖立边，形成较长的竖立边，作为水槽；8毛坯入库检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司；9喷塑：已签外协；10入库检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。

（3） 风道工艺流程
 (
噪声
) (
次品
) (
下料
)1、底板


 (
仓库储存
) (
检验
) (
攻丝
) (
成形
) (
来料检验
)


 (
固废
)

 (
图
5-6 
底板生产工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料：将板材加工叶片外形；3成型：将材料加工成所需外形；4攻丝：制作内螺纹；5检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
 (
次品
) (
噪声、固废
) (
仓库储存
) (
下料
) (
攻丝
) (
检验
)2、固定片

 (
来料检验
)
 (
图
5-7 
固定片生产工艺流程及产污环节
)


工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料：将板材加工叶片外形；3攻丝：制作内螺纹；4检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
 (
噪声、固废
) (
检验
) (
次品
)3、油口

 (
来料检验
) (
下料
) (
切边
) (
仓库储存
)


 (
图
5-8 
油口生产工艺流程及产污环节
)

 (
噪声
) (
次品
)工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料：将板材加工叶片外形；3切边:把成形零件切出所需的边缘；4检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
4、圈板、盖板
 (
成型
) (
仓库储存
) (
来料检验
) (
检验
) (
冲孔
) (
下料
)

 (
图
5-10
盖板生产工艺流程及产污环节
) (
固废
)


工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料：将板材加工叶片外形；3冲孔：在零件所需位置冲多孔；4成型：将材料加工成所需外形；5检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
 (
固废
) (
次品
) (
来料检验
) (
仓库储存
) (
检验
) (
冲孔定位
) (
成形
) (
下料
)6、底板

 (
冲孔
)

 (
噪声
)

 (
图
5-11
底板生产工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料：将板材加工叶片外形；3成型：将材料加工成所需外形；4冲孔：在零件所需位置冲多孔；5冲孔定位：在零件所需位置冲孔定位；6检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
 (
噪声
) (
次品
) (
打方孔
) (
仓库储存
) (
检验
) (
成形
) (
下料
) (
来料检验
) (
固废
)7、方口




 (
图
5-12
方口生产工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2下料：将板材加工叶片外形；3成型：将材料加工成所需外形；4攻丝：制作内螺纹；5检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
 (
外协
)8、风道组合
 (
点焊
) (
仓库储存
) (
入库检验
) (
喷塑
) (
毛坯检验
)


 (
图
5-12
方口生产工艺流程及产污环节
)

注：点焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部件时，其电阻大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，无点焊废气产生。
工艺说明：1点焊：分别将底板与后脚板、底板与圈板、盖板与圈板焊接，再将方口与以上零件焊接；2、毛坯检验：检验均为人工检验，不合格产品重新组合；3喷塑：已签外协；4入库检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
（4） 接水盘工艺流程
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固废
)

 (
翻边
) (
冲孔
) (
拉伸
) (
入库检验
) (
装箱
) (
切边
) (
来料检验
)

 (
噪声
) (
仓库储存
)

 (
图
5-13
接水盘生产工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1来料检验：检验购买来的产品是否合格，不合格产品退回原厂；2拉伸：用油压机将材料拉伸出所需外轮廓坯料；3切边:把成形零件的边缘修切整齐4冲孔：在所需位置冲出所需孔洞；5翻边：利用模具的作用，使之沿封闭或不封闭的曲线边缘形成有一定角度的直壁或凸缘；6装箱：将成品装入箱子；7入库检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
（5） 面板工艺
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) (
打标
)
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图
5-14
面板生产工艺流程及产污环节
)

工艺说明：1利用模具的作用，使之沿封闭或不封闭的曲线边缘形成有一定角度的直壁或凸缘；2冲预孔：预先打孔；3拉伸：将材料拉伸出所需外轮廓坯料；4切边:把成形零件的边缘修切整齐；5冲旁孔：在所需位置冲出所需孔洞；6切角：切除边角；7打短边：打出短边；8打长边：打出长边；9冲孔：打孔；10翻开关孔：将开关孔边翻一边；11翻炉头孔：将炉头孔边翻一边；12整角：整理角；13整边：整理平整边缘；14刮边：剔除毛刺，光滑边缘；15打标：打上标签；16入库检验：检验均为人工检验，不合格产品直接放入不合格产品箱，卖给废品回收公司。
（6）  (
打磨
)模具处理
模具
 (
噪声、粉尘
)

工艺说明：模具用的时间长后面不光滑，通过磨床、磨砂机打磨。





















	5.1.2主要污染因子
(1)废气：项目生产过程中有点焊工艺，但点焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部件时，其电阻大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，无点焊废气产生。故本项目废气主要为食堂油烟与砂轮机使用过程中产生的粉尘。
(2)废水：本项目员工120人，项目生产过程中无工艺废水产生，故本项目主要为员工的生活废水和食堂含油废水。
(3)噪声：主要为设备的运行噪声。
(4)固废：主要为生产过程产生的边角料、检验过程中产生的不合格产品、机械润滑油及员工生活垃圾、收集的金属粉尘。
5.2污染源强分析
5.2.1废气
（1）厨房油烟
本项目有员工食堂，供应中餐，内设2台单眼灶，根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》，大、中、小型单个灶头基准排风量均为2000Nm3/h，则总排风量为4000Nm3/h，日均作业时间2h，预计项目中餐就餐人数120人次，由此可计算出总就餐人数约3.96万人次/a；厨房食用平均耗油系数以10g/人次计，则总消耗食用油量约396kg/a。烹饪过程油的挥发损失率约3%，由此可估算得餐饮油雾产生量约11.88kg/a，厨房油雾平均初始产生浓度约4.24mg/Nm3。因此企业应安装处理风量为4000Nm3/h，净化设施去除效率不低于60%的油烟净化设施。经油烟净化设施处理后餐饮油雾产生量约4.75kg/a，排放浓度为1.70mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。油烟废气经过油烟净化设施处理达标后，由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放。
（2）金属粉尘
本项目金属粉尘主要为砂轮机打磨模具产生，根据企业提供信息，砂轮片年用量仅为30片，且砂轮机使用频率较少，故金属粉尘产生量极少，因此本项目不对其做定量分析。
5.2.2废水
本项目无工艺废水产生，故本项目主要为员工的生活废水和食堂含油废水。本项目定员120人，不设员宿舍工，职工生活用水量按人均0.05m3/d、年营运天数按330d计，总用水量为1980m3/a，排水系数按0.85计，废水量产生约1683m3/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等。本项目废水主要为生活污水与食堂含油废水。项目所在地已纳入开发区市政污水管网。生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后同其他污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
表5-1  废水产生量、排放量汇总表
	污染物
	废水量
	CODCr
	SS
	NH3-N
	动植物油

	产生废水浓度
	--
	400mg/L
	220mg/L
	30mg/L
	200mg/L

	产生量
	1683m3/a
	0.673t/a
	0.370t/a
	0.051t/a
	0.337t/a

	排放废水浓度
	--
	50mg/L
	10mg/L
	5mg/L
	1mg/L

	排放量
	1683m3/a
	0.084t/a
	0.017t/a
	0.008t/a
	0.002t/a


5.2.3噪声
本项目营运期主要噪声源为机械的运行噪声，噪声级在60-85dB之间。主要噪声源噪声级详见表5-2。
表5-2主要噪声源噪声级
	序号
	设备名称
	数量(台)
	噪声级(dB)
	备注

	1
	油压机
	15
	75-85
	距离设备1米处

	2
	高速自动冲床
	3
	80-85
	距离设备1米处

	3
	冲床
	71
	78-85
	距离设备1米处

	4
	激光打标机
	5
	60-65
	距离设备1米处

	5
	点焊机
	15
	75-80
	距离设备1米处

	6
	动平衡
	2
	60-65
	距离设备1米处

	7
	攻丝机
	5
	70-75
	距离设备1米处

	8
	车床
	3
	70-80
	距离设备1米处

	9
	剪板机
	1
	70-75
	距离设备1米处

	10
	磨床
	1
	68-78
	距离设备1米处

	11
	摇臂钻
	1
	75-80
	距离设备1米处

	12
	台钻
	1
	75-85
	距离设备1米处

	13
	砂轮机
	1
	75-85
	距离设备1米处


5.2.4固废
本项目固废主要为生产过程产生的边角料以及检验过程中产生的不合格产品、废机械润滑油、生活垃圾。
①边角料
本项目边角料分为两部分，一部分为切割过程中产生的边角料，主要为铁皮、不锈钢，产生量按原辅用料的5%计，本项目铁皮用量为18t/a，则产生的边角料量为0.9t/a；不锈钢板用量为1558t/a，则产生的边角料量为77.9t/a；平板用量为365t/a，则产生的边角料量为18.25t/a；本项目镀锌板用量为531t/a,则产生的边角料量为26.55t/a。
其中一部份边角料在加工过程中会沾到废机械润滑油，类比同类型企业可知，产量为边角料的总量的1%，则沾油边角料总量为1.2t/a。
表5-3  边角料用量汇总表
	序号
	名称
	年用量(t/a)
	边角料产生量(t/a)
	沾油边角料产生量
	未沾油边角料产生量

	1
	铁皮
	18
	0.9
	0.01
	0.89

	2
	镀锌板
	531
	26.55
	0.27
	26.28

	3
	不锈钢板
	1558
	77.9
	0.78
	77.12

	4
	平板
	365
	18.25
	0.18
	18.07

	合计
	2472
	123.6
	1.24
	122.36


②不合格产品
企业检验过程中产生的不合格产品，直接作为固体废物处理，根据同类型项目类比可知，产生量按原辅用料的6%，产生量为150t/a。
③废机械润滑油
企业在机械生产中润滑机械的油，经收集交于有资质单位处理，年消耗为1.7t/a。根据同类型项目类比可知，废机油产生量按原辅用料的5%，则产生量为0.1t/a
④生活垃圾
本项目共有员工120人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则员工产生生活垃圾约为19.8t/a。
本项目副产物产生情况汇总见表5-4。
表5-4项目副产物产生情况汇总表
	序号
	副产物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量(t/a)

	1
	未沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	固态
	金属
	122.36

	2
	沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	固态
	金属、废机械润滑油
	1.24

	3
	不合格产品
	检验
	固态
	金属、不锈钢
	150

	4
	废机械润滑油
	机械润滑
	液态
	矿物油
	0.1

	5
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	生活垃圾
	19.8

	总计
	---
	293.5


根据《固体废物鉴别导则(试行)》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，说明判定依据，并以列表说明判定结果。
表5-4副产物属性判定表
	序号
	名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	是否为固废
	判定依据

	1
	未沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	固态
	金属
	是
	R10、Q1

	2
	沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	固态
	金属、废机械润滑油
	是
	R10、Q1

	3
	不合格产品
	检验
	固态
	金属、不锈钢
	是
	R10、Q2

	4
	废机械润滑油
	机械润滑
	液态
	矿物油
	是
	R8、Q11

	5
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	生活垃圾
	是
	定义


根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，危险废物属性判定详见表5-5。
表5-5危险废物属性判定表
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	是否属于危险废物
	废物代码

	1
	未沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	否
	---

	2
	不合格产品
	检验
	否
	---

	3
	废机械润滑油
	机械润滑
	是
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-217-08

	4
	生活垃圾
	职工生活
	否
	---

	5
	沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	是
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08


项目目固体废物分析结果汇总见表5-6。
表5-6项目固体废物分析结果汇总表
	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	主要成份
	属性
	废物代码
	预测产生量(t/a)

	1
	边角料
	切边、冲孔、攻丝
	固态
	金属、不锈钢
	一般固废
	---
	122.36

	2
	不合格产品
	检验
	固态
	金属、不锈钢
	一般固废
	---
	150

	3
	废机械润滑油
	机械润滑
	液态
	矿物油
	危险废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-217-08
	0.1

	4
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	生活垃圾
	一般固废
	---
	19.8

	5
	沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	固态
	金属、废机械润滑油
	危险废物
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
	1.24
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[bookmark: _Toc156031834][bookmark: _Toc157220250][bookmark: _Toc186017763][bookmark: _Toc466531720]6 项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度
及产生量
	排放浓度及排放量

	大
气
污
染
源
	职工食堂
	食堂油烟
	4.24mg/Nm3
11.88kg/a
	1.70mg/Nm3
4.75kg/a

	
	
	金属粉尘
	0.0001t/a
	0.0001t/a

	水
污
染
源
	职工生活
	废水量
	1683m3
	1683m3

	
	
	CODCr
	0.673t/a（400 mg/L)
	0.084t/a(50mg/L)

	
	
	NH3-N
	0.051t/a（30mg/L)
	0.008t/a(5mg/L)

	固
体
废
物
	切板、冲孔、攻丝
	沾油边角料
	1.24t/a
	0t/a

	
	
	未沾油边角料
	122.36t/a
	0t/a

	
	检验
	不合格产品
	150t/a
	0t/a

	
	机械润滑
	废机械润滑油
	0.1t/a
	0t/a

	
	职工生活
	生活垃圾
	19.8t/a
	0t/a

	噪声
	主要噪声源为油压机、冲床、车床等机械的运行噪声，噪声级在60-85dB之间。

	其他
	/

	主要生态影响：
据现场踏勘，本项目位于杭州市余杭区杭州余杭经济开发区华宁路163号1#、2#，无需新建厂房，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源，且生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。













[bookmark: _Toc466531721][bookmark: _Toc156031835][bookmark: _Toc186017764][bookmark: _Toc157220251]7 环境影响分析
	[bookmark: _Toc157220252][bookmark: _Toc129146369][bookmark: _Toc130259019][bookmark: _Toc156031836]7.1 施工期环境影响简要分析
本项目利用已建成的房屋进行生产，无土建项目，不存在施工期的环境问题，只涉及简单的设备安排和装修作业，所以本环评不作专门的施工期评价，仅对运营期产生的污染及防治措施进行分析。
[bookmark: _Toc130259020][bookmark: _Toc156031837][bookmark: _Toc157220253][bookmark: _Toc129146370]7.2营运期环境影响分析
7.2.1大气环境影响分析
（1）焊接烟尘
本项目内的焊接工艺为点焊，但工艺较少，并且点焊产生废气很少，产生的焊接烟尘量可忽略不计，企业加强车间通风，则其不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。
（2）食堂油烟
项目有食堂，故本项目废气主要为厨房油烟。本项目有员工食堂，供应中餐，内设2台单眼灶，预计项目中餐就餐人数120人次，油烟废气经过油烟净化设施处理达标后，由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放。则厨房油烟不会对周围环境产生较大影响。
（3）金属粉尘
本项目金属粉尘主要为砂轮机打磨模具产生，根据企业提供信息，砂轮片年用量仅为30片，砂轮机使用频率较少，故金属粉尘产生量极少，只要职工文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。
7.2.2水环境影响分析
本项目产品生产过程中无工艺废水产生，主要为员工的生活废水和食本项目废水主要为生活污水与食堂含油废水。项目所在地已纳入开发区市政污水管网。生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后同其他污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污染物排放浓度CODCr为50mg/L，氨氮为5mg/L，排入环境量CODCr为0.084t/a，氨氮为0.008t/a。污染物排放减少，对周围环境影响不大。
7.2.3声环境影响分析
本项目产生的噪声主要是设备噪声，各设备噪声约在60－85dB之间。本评价采用Stueber模式预测车间整体噪声对厂界的影响。
整体声源
拟建项目噪声预测采用Stueber模式，假设车间设备在车间内的混响声场是稳定的、均匀的，将整个车间看作一个整体声源，声波在传播过程中只考虑距离衰减和厂界围墙的屏蔽衰减。即：
Lp=Lw－ΣAi
其中： Lp：受声点声级
Lw：整体声源的声功率级
ΣAi：声波在传播过程中各种因素的衰减之和
对于距离衰减，衰减值和距离之间的关系为：
Aa = 10lg（2πr2）
其中：r：整体声源的中心到受声点的距离。
砖砌围墙的屏蔽衰减一般为Ab=2～3dB。
在工程计算中，简化的声功率换算公式为：
Lw = Lpi + 10lg（2S）
其中：Lpi：拟建车间类比调查所测得的平均声压值
S：拟建车间面积
Lpi可采用在类比车间的周界布点实测求平均，也可以在车间内取数个典型测点求平均，车间平均隔声量视车间的墙、门、窗的隔声状况而定。要求企业做到以下环保措施：
①车间应做到合理布局，将高噪声设备于厂区中央放置，要求选用低噪声设备，并对设备加设减振基础；
②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。
在此基础上噪声衰减量约为20dB，车间内各受声点的声级计算模式为：
Lp = Lpi+10 lg（2S）- 10lg（2πr2）- Ab
将每个厂房的车间看作1个整体声源计算，1#厂为2层，部分为生产车间，部分为仓库、办公区域（详见附图5、附图6），故面积为2500m2，其中整体声源声功率级所选用的参数见表7-1。
表7-1计算声功率级时所选用的参数
	名称
	面积(m2)
	车间内平均声级
	车间平均隔声量(dB)
	Lp(dB)

	1#厂房
	2500
	75
	20
	47.5

	2#厂房
	5027.58
	75
	20
	50.6


通过厂间门窗的隔声后整体声源的声功率级计算结果为：
Lw 1昼= Lpi + 10lg（2S）＝47.5＋10lg（2×2500）＝84.5
Lw 2昼= Lpi + 10lg（2S）＝50.6＋10lg（2×5027.58）＝90.6dB
根据以上所给出的噪声预测模式及厂房平面布置图，计算得到各预测点的噪声预测值见结果表7-2、7-3。
表7-2整体声源噪声影响预测结果单位：dB(A)
	编号
	厂界位置
	声源中心距厂界距离（m）
	距离衰减量
	影响贡献值
	标准值

	1#厂房

	东侧边界
	65
	35.2
	49.3
	昼间≤65 dB(A)

	
	南侧边界
	30
	28.5
	56
	

	
	西侧边界
	50
	32.9
	51.6
	

	
	北侧边界
	30
	28.5
	56
	

	
	董家坝
	230
	55.2
	29.3
	昼间≤60 dB(A)

	2#厂房

	东侧边界
	65
	35.2
	55.4
	昼间≤65 dB(A)

	
	南侧边界
	50
	32.9
	57.7
	

	
	西侧边界
	50
	32.9
	57.7
	

	
	北侧边界
	100
	39.0
	51.6
	

	
	董家坝
	240
	55.6
	35.0
	昼间≤60dB(A)


表7-3 两个厂房叠加对边界的噪声影响预测
	序号
	1#厂房贡献值
	2#厂房贡献值
	综合影响贡献值
	本底值
	影响值
	标准值
	达标与否

	东侧边界
	49.3
	55.4
	56.4
	--
	--
	昼间≤65 dB(A)
	达标

	南侧边界
	56
	57.7
	59.9
	--
	--
	
	达标

	西侧边界
	51.6
	57.7
	58.7
	--
	--
	
	达标

	北侧边界
	56
	51.6
	57.3
	--
	--
	
	达标

	董家坝
	29.3
	35.0
	36.0
	53.6
	53.7
	昼间≤60 dB(A)
	达标


通过对本项目噪声影响的预测可知，本项目厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类昼间标准要求，夜间不生产。不会对周边环境造成影响。
项目主要为机械生产噪声，经墙体隔声后，该项目东、西、南、北侧厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准（昼间≤65dB（A），夜间不生产）；敏感点董家坝噪声影响值53.74dB(A)满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间不生产），故不会对董家坝产生影响。
为进一步控制噪声，减小对周边环境的影响，企业应采取一系列的措施降低生产过程中产生的噪声，具体环保措施如：
①对冲床、剪板机等设备加设减振基础；
②加强设备的日常维更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。
企业落实以上减噪措施，则对周围环境基本没有影响。
7.2.4固废影响分析
企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，要求设置废水收集处理措施，并做好防渗、防漏工作。
本项目固废主要为生产过程产生的边角料以及检验过程中产生的不合格产品、升垃圾、废机械润滑油。
沾油边角料产生量为1.24/a，收集后出售给废品回收站进行综合利用。
未沾油边角料产生量为122.36t/a，收集后委托有危废处置资质的单位进行处置。
不合格产品产生量约150t/a，收集后出售给废品回收站进行综合利用。
生活垃圾产生量为19.8t/a。建设单位应对生活垃圾设置垃圾收集箱，集中收集后，生活垃圾委托当地环卫部门统一外运集中处置。
废机械润滑油产生量约0.1t/a，必须按照国家有关危险固废转移联单管理办法、GB18597-2001标准，进行危险固废转移，并委托有危废处置资质的单位进行处置。建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称；建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；运输时应当采取密封、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施的设计、运行与管理、安全防护与监测、危险废物警示标志以及危险废物储存设施的关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的要求和规定。
为使厂区能够有一个美观整洁的环境，各类固废在外送处理前应做好堆放工作，如在室外堆放，需设临时堆场，配备雨棚，落实防雨、防渗措施及运输时的防护工作，避免引起二次污染。
企业落实以上固废处置方法，对周围环境基本没有影响。
本项目固体废物利用处置方式评价见表7-4。
表7-4固体废物利用处置方式评价表
	序号
	固体废物
	产生工序
	属性
	废物代码
	预测产生量(t/a)
	利用处置方式
	是否符合环保要求

	1
	未沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	一般固废
	--
	122.36
	出售给废品回收站
	符合

	2
	沾油边角料
	切板、冲孔、攻丝
	一般固废
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08
	1.24
	收集后委托有危废处置资质的单位进行处置
	符合

	3
	不合格产品
	检验
	一般固废
	--
	150
	出售给废品回收站
	符合

	4
	废机械润滑油
	机械润滑
	液态
	HW08废矿物油与含矿物油废物900-217-08
	0.1
	委托有危废处置资质的单位进行处置
	符合

	5
	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	--
	19.8
	委托环卫部门集中处理
	符合
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	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	--
	食堂油烟
	油烟废气经过油烟净化设施处理达标后，由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放。
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。

	
	打磨
	金属粉尘
	职工文明操作，合理作业，安全生产
	影响较小

	水
污
染
物
	--
	生活废水
	生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后满足污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂。
	达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。

	固
体
废
物
	切板、冲孔、攻丝
	未沾油边角料
	出售给废品公司
	资源化，无害化。

	
	切板、冲孔、攻丝
	沾油边角科
	委托有危废处置资质的单位进行处置
	

	
	检验
	不合格产品
	出售给废品公司
	

	
	机加工
	废砂轮片
	出售给废品公司
	

	
	机械润滑
	废机械润滑油
	委托有危废处置资质的单位进行处置
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	委托环卫部门集中处理
	

	
	打磨
	金属粉尘
	收集后外卖给回收公司回收综合利用
	

	噪
声
	①对冲床、剪板机等设备加设减振基础；
②加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。
	东、南、西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；董家坝能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

	其
它
	8.1环保投资估算
本项目总投资100万元，其中环保投资8万元，约占总投资的8%。具体详见表8-1。
表8-1  工程环保设施与投资概算一览表
	项目
	内容
	投资(万元)
	备注

	废水处理
	化粪池、隔油池日常维护
	0.5
	废水达标排放

	废气处理
	油烟净化器
	1
	废气达标排放

	噪声治理
	减震基础
	4
	厂界噪声达标

	固废处置
	固废堆场、垃圾箱等措施等。
	2.5
	固废妥善处置

	合计
	8
	--



8.2生态保护及水土流失防护措施及预期效果
建设单位应采取有效且简便的防治措施对项目生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少噪声、固废带来的不良影响，将污染物对周围环境所会产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效的措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。
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	[bookmark: _Toc156031845][bookmark: _Toc157220256]9.1环评结论
[bookmark: _Toc155254296][bookmark: _Toc156031846]9.1.1 项目基本情况
[bookmark: _Toc155254297][bookmark: _Toc156031848]杭州余杭利达五金厂华宁路分厂成立于2016年10月19日，地址位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#，主要经营范围为小五金加工、塑料制品生产，企业通过租用杭州余杭利达五金厂位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号的闲置厂房，共租借建筑面积为15082.74m2，1#厂房（2F）建筑面积10055.16m2，2#厂房（1F）建筑面积5027.58m2。本项目仅生产五金制品，对塑料制品生产不做分析，若企业涉及到塑料制品生产，需重新报批。项目投产后预计年产70万只面板、150万只底盘、330万只接水盘、150万只风道叶轮、1200万只其他五金零件。
9.1.2 环境现状分析结论
(1) 地表水环境质量现状
本项目附近自然水体为亭趾港（螺蛳桥-博陆），根据余杭区环境监测站提供的上塘河保障桥断面2016年9月10日的现场监测数据，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按单因子评价方法，分析评价结果可知亭趾港断面的水质监测数据除氨氮指标无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，其余指标均能达到标准。其客观上由于河道河水流动缓慢，河流的自净能力较差，水环境容量小，加上沿岸居民生活污水及农村生活垃圾随意倾倒的污染，使水生生态系统无法完全吸纳与降解，故河道水质较差。
(2)大气环境质量现状
根据杭州市余杭区环境监测站于2016年10月13日～16日对临平气站大气环境进行监测的监测数据可知，本项目所在区域大气污染物指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度限值要求。
[bookmark: _Toc155254300][bookmark: _Toc156031851] (3)声环境质量现状
监测结果表明：本项目所在东、南、西、北厂界昼间声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，董家坝能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。
9.1.3主要污染物及环境分析结论
(1)大气环境影响分析
本项目内的焊接工艺为点焊，但工艺较少，并且点焊产生废气很少，产生的焊接烟尘量可忽略不计，不会对周边环境及人体造成影响，因此本环评不做定性分析。
项目有食堂，故本项目废气主要为厨房油烟。本项目有员工食堂，供应中餐，内设3台单眼灶油烟废气经收集由经油烟净化设施处理后排放浓度为2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。油烟废气经过油烟净化设施处理达标后，由油烟废气排放管道引至本项目建筑屋顶（高出建筑屋顶）进行排放。则厨房油烟不会对周围环境产生较大影响。
本项目金属粉尘主要为砂轮机打磨模具产生，根据企业提供信息，砂轮片年用量仅为30片，且砂轮机使用频率较少，故金属粉尘产生量极少，只要职工文明操作，合理作业，安全生产，不会对周围环境产生影响。
 (2)水环境影响分析结论
项目无工艺废水产生，有食堂，故本项目废水主要为员工的生活废水和食堂含油废水。生活污水中的厕所用水经化粪池预处理，食堂的含油废水经隔油池预处理后同其他污水合并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的要求后全部纳入城市污水管网，最终纳入七格污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
在此基础上，项目废水水质较为简单，不含有毒物质，且排放量较少，基本不会对七格污水处理厂的生化系统及纳污河道水质产生明显的不利影响。
 (3)噪声环境影响分析结论
本项目对车间合理布局，并对设备加设减振基础；加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备不正常运行产生的高噪声现象。在落实环评提出的噪声防治措施后对东、南、西、北侧厂界的噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区昼间标准，董家坝能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。则本项目噪声不会对周围环境产生较大影响。
 (4)固体废物影响分析结论
本项目产生的固废主要为边角料、不合格产品、员工生活垃圾、废机械润滑油。其中边角料、不合格产品收集后外卖至废品回收站进行综合利用；生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行统一清运、处理；废机械润滑油委托有危废处置资质的单位进行处置。只要做到及时清理，妥善收集与存放，充分做好固体废物的无害化处理，则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。
[bookmark: _Toc393140915]9.1.4建设项目环保可行性分析
9.1.4.1建设项目环保要求符合性分析
(1)建设项目符合环境功能区划的要求
本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#，项目所在地位于杭州余杭经济技术开发区环境重点准入区（0110-VI-0-1），属于环境重点准入区。本项目先从事小五金加工，属于金属制造业。查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》、浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引》（2013年本）以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号）等相关文件，本项目不在禁止和限制行业内，符合相关规划。
[bookmark: _Toc465927622][bookmark: _Toc466531724]管控措施：在满足环境质量目标和区域污染物排放总量控制要求的前提下，控制区域排污总量和三类工业项目数量，禁止某些行业三类工业项目进入；加强土壤和地下水污染预防；严格控制工业用水，新建项目实行节水“三同时”制度。本项目属于二类工业项目，项目生活污水纳管排放，固体废物无害化处理，符合管控措施。负面清单：禁止新建、新建石化、化工、原料药（创新药除外）、造纸、电镀、农药等产业的三类工业项目，禁止新建印染等产业的三类工业项目；为防范对周边环境敏感地区的影响，控制有恶臭、有机废气、重金属排放企业准入；禁止新建污染物排放水平未达到同行业国内先进水平的工业项目。本项目属于二类工业项目，不属于三类工业，为金属制造业，不属于石化、化工、医药、造纸、印染、电镀、农药等产业；项目不产生恶臭、有机废气、重金属；因此项目不在负面清单范围内，故符合环境功能区划
(2)排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准
项目废水主要为职工生活污水。废气主要为厨房油烟。项目噪声主要为各类设备运行噪声。固废主要为边角料及不合格产品。只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。
(3)排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标
本项目总量控制指标建议值为：本环评建议CODCr的排放量为0.084t/a（50mg/L），NH3-N的排放量为0.008t/a（5mg/L)，核定总量CODCr为0.059t/a(35mg/L)，NH3-N为0.004t/a(2.5mg/L)。
依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，新建、改建、新建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。
根据关于印发《余杭区排污权调剂利用管理实施意见》（余政办〔2015〕200号）：余杭区范围内所有工业企业、服务业企业新、扩、改建项目（新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放量分别小于0.5t/a、0.1t/a、1t/a、1t/a的余杭区审批项目暂不实施），本项目不需区域替代削减。
因此，本环评认为本项目符合污染物总量控制要求。
 (4)造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求
项目所在地环境空气为二类功能区，地表水环境功能为V类，声环境为三类功能区。根据现状调查及预测分析，该项目建成运营后通过采取各项污染防治措施，“三废”排放对环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状，因此该项目建设符合当地环境功能区划要求。
[bookmark: _Toc340681044][bookmark: _Toc340233666]9.1.4.2建设项目环评审批要求符合性分析
(1)清洁生产要求的符合性分析
本项目生产工艺较为简单，生产过程消耗的能源和水资源较低，“三废”产生量较少，符合“节能、降耗、减污、增效”的思想。因此，其技术和装备基本能符合清洁生产要求。
[bookmark: _Toc340233667][bookmark: _Toc340681045]9.1.4.3建设项目其他部门审批要求符合性分析
(1)建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求
本项目位于杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#，本项目房屋使用性质为“非住宅”，土地性质为“工业用地”。因此，本项目符合杭州市余杭区主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。
 (2)建设项目符合国家和省产业政策等要求
本项目主要从事从小五金加工。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正版）、《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013本）》以及《杭州市余杭区工业投资导向目录》（余政发[2007]50号），本项目未列入限制及禁止发展类项目。因此，本项目的建设符合相关的国家产业导向及政策要求。
9.2建议
（1）落实环保治理经费，保证建设项目与污染防治实行“三同时”。
（2）对项目施工过程中各类环保措施的落实情况，水、气、噪声等各类污染防治设施的进展情况，“三同时”制度的执行情况等进行全面的监督管理，确保本环评提出的各类污染防治措施和治理设施能落到实处。
（3）做好其他垃圾的分类收集工作，把可回收的废弃物送回收部门统一回收再利用，防止对周围环境产生二次污染。
（4）若本项目的建设规模、建设内容有重大调整，应按照中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件精神和规定，重新报批。
9.3环评总结论
综上所述，杭州余杭利达五金厂华宁路分厂的建设符合项目建设符合环境功能区规划的要求；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求；符合环保审批原则。在项目实施过程中，建设单位应严格执行“三同时”，认真实施本环评报告表提出的废气、噪声和固废污染防治对策，保证各项污染物能够稳定达标排放，项目建设造成的污染能控制在允许的范围内，从环境保护的角度出发，本项目在拟建址处建设是可行的。
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建设项目环境保护审批登记表
	填表单位（盖章）：
	浙江东天虹环保工程有限公司
	填表人（签字）：
	
	项目经办人（签字):
	

	建
设
项
目
	项目名称
	杭州余杭利达五金厂华宁路分厂新建项目
	建设地点
	杭州市余杭区余杭经济开发区华宁路163号1#、2#

	
	建设规模及内容
	总建筑面积15082.74m2，年产70万只面板、150万只底盘、330万只接水盘、150万只风道叶轮、1200万只其他五金零件
	建设性质
	新建

	
	行业类别
	金属制造业
	环境影响评价管理类别
	编制报告表

	
	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	8
	所占比例(%)
	8

	建
设
单
位
	单位名称
	杭州余杭利达五金厂华宁路分厂
	联系电话
	1358325800
	评价单位
	单位名称
	浙江东天虹环保工程有限公司
	联系电话
	0571-87425970

	
	通讯地址
	杭州市余杭区杭州余杭经济开发区华宁路163号
	邮政编码
	311100
	
	通讯地址
	杭州市西斗门路3号天堂软件园A幢10楼D座
	邮政编码
	310012

	
	法人代表
	俞力强
	联系人
	沈桂林
	
	证书编号
	国环评证乙字第2026号
	评价经费
(万元)
	

	建设项目所处
区域现状
	环境质量等级
	环境空气
	二级
	地表水
	劣V类
	地下水
	
	环境噪声
	3类
	海水
	
	土壤
	
	其它
	

	
	环境敏感特征
	□自然保护区   □风景名胜区   □饮用水水源保护区   □基本农田保护区      □水土流失重点防治区   □沙化地封禁保护区   □森林公园        □地质公园
□重要湿地     □基本草原     □文物保护单位       □珍稀动植物栖息地    □世界自然文化遗产      □重点流域           □重点湖泊■两控区

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	排放量及主要污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）

	
	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	预测排放浓度(5)
	允许排放浓度(6)
	产生量(7)
	自身削减量(8)
	预测排放总量(9)
	核定排放总量(10)
	以新带老削减量(11)
	区域平衡替代本工程削减量(12)
	预测排放总量(13)
	核定排放总量(14)
	排放增减量(15)

	
	废水
	——
	——
	
	
	——
	——
	0.1683
	0
	0.1683
	
	
	
	0.1683
	
	+0.1683

	
	化学需氧量
	
	
	
	--
	50（35）
	50（35）
	0.6732
	0.589
（0.6143）
	0.0842
（0.0589）
	
	
	
	0.0842
（0.0589）
	
	+0.0842
（0.0589）

	
	氨氮
	
	
	
	--
	5（2.5）
	5（2.5）
	0.05049
	0.04209
（0.04629）
	0.0084（0.0042）
	
	
	
	0.0084（0.0042）
	
	+0.0084（0.0042）

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	--
	
	
	0.02737
	0.02737
	0
	
	
	
	0
	
	0

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)
4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；
水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年5、根据《余杭区新、改、新建项目排污权核定实施细则》要求，新建项目新增CODCr和NH3-N浓度分别按35mg/L、2.5mg/L计算

